# Caractéristiques techniques

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
Type de processeur | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
Carte mère | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
Stockage de masse | 128 GB MLC
Ports | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
Écran | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
Tactile | PCAP
Protection contre les infiltrations | IP54
Type de batterie | 8 Li-Mn02
Système d’exploitation | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
Poids (kg) | 3.5
Poids (lb) | 7.72
Dimensions [L× l × H] (mm) | 48×295.40×213.4
Température ambiante de fonctionnement (°C) | 0 °C à 40 °C
Température ambiante de fonctionnement (°F) | 32 °F à 104 °F