# Abertura e fechamento do PC de Painel

Certifique-se de que o PC de Painel esteja desligado e o cabo de alimentação esteja desconectado.

1. Remova todos os parafusos da parte detrás do PC de Painel.

2. Levante cuidadosamente a unidade traseira do PC de Painel até um ângulo máximo de 25° para acessar o cabeamento interno na parte frontal.

   Tenha cuidado para não danificar os conectores.

3. Desconecte cuidadosamente todos os cabos da unidade traseira do PC de Painel antes de remover quaisquer outras peças.

   Os conectores, e especialmente os do visor, devem ser manuseados com cuidado para evitar danos.

4. Coloque a unidade traseira de lado com cuidado para não danificar a superfície de vidro.

5. Monte na ordem inversa.

6. Coloque todos os parafusos de volta no lugar e aperte de leve.

   Aplique o torque requerido a todos os parafusos.

   Se o alojamento do Assembly Control Mini (PC de Painel) for aberto, perde-se o direito à garantia.