# Cable de alimentación

## Cable de alimentación 100-240 V CA

El producto se suministra con 1x M12 4 clavijas cable de 24 V CC (hembra con codificación A). Además, se puede pedir por separado el cable mencionado anteriormente. El número de pedido es 8434230421.

Si la unidad funciona con una alimentación eléctrica externa, añada a la caja el tipo de cable con el número de pieza: 8434230429. Use uno de los tipos de cable siguientes:

4222 1801 13 | Cable eléctrico EU - tipo E/F
4222 1802 13 | Cable eléctrico US - tipo B
4222 1803 13 | Cable eléctrico UK - tipo G
4222 1804 13 | Cable eléctrico IN/ZA - tipo M
4222 1805 13 | Cable eléctrico CH - tipo J
4222 1806 13 | Cable eléctrico IT - tipo L
4222 1807 13 | Cable eléctrico AU - tipo I
4222 1809 13 | Cable eléctrico CN - tipo I
4222 1810 13 | Cable eléctrico BR - tipo N
4222 1811 13 | CABLE ELÉCTRICO IL - tipo H

ADVERTENCIA

Riesgo de descargas eléctricas

Una salida de pared sin conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas.

- Asegúrese de que la salida de pared esté conectada a tierra.