# Открытие/закрытие панельного ПК

Убедитесь, что панельный ПК выключен и шнур питания отсоединен.

1. Открутите все винты с задней стороны панельного ПК.

2. Аккуратно поднимите задний блок панельного ПК максимум на 25°, чтобы получить доступ к внутренним кабелям спереди.

   Будьте осторожны, чтобы не повредить соединители.

3. Прежде чем извлекать другие детали аккуратно отсоедините все кабели от заднего блока панельного ПК.

   С соединителями, и особенно с соединителями дисплея, следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их.

4. Отложите задний блок в сторону, чтобы не повредить стеклянную поверхность.

5. Соберите детали в обратном порядке.

6. Поставьте все винты на место и слегка затяните их.

   Затяните все винты до нужного крутящего момента.

   При открытии корпуса Assembly Control Mini (панельного ПК) любые гарантии становятся недействительными.