# Stromkabel

## Stromkabel 100 - 240 VAC

Im Lieferumfang des Produkts ist ein 24-V-Gleichstromkabel mit 1 x M12 4-Pin (Buchse, A-Codierung) inbegriffen. Das erwähnte Kabel kann zudem auch separat bestellt werden. Die Bestellnummer ist 8434230421.

Sollte die Einheit mit einem externen Netzanschluss betrieben werden, fügen Sie den Kabeltyp mit der Nummer 8434230429 zum Paket hinzu. Verwenden Sie einen der folgenden Kabeltypen:

4222 1801 13 | Netzkabel EU - Typ E/F
4222 1802 13 | Netzkabel US - Typ B
4222 1803 13 | Netzkabel UK - Typ G
4222 1804 13 | Netzkabel IN/ZA - Typ M
4222 1805 13 | Netzkabel CH - Typ J
4222 1806 13 | Netzkabel IT - Typ L
4222 1807 13 | Netzkabel AU - Typ I
4222 1809 13 | Netzkabel CN - Typ I
4222 1810 13 | Netzkabel BR - Typ N
4222 1811 13 | Netzkabel IL - Typ H

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Eine nicht geerdete Wandsteckdose kann zu Stromschlägen führen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Wandsteckdose geerdet ist.