# Collegamenti delle interfacce primarie

Porte e interfacce esterne sono presenti sul lato posteriore dell’unità. È possibile utilizzare le porte delle unità per collegare il Panel PC a un dispositivo esterno.

1 | Profinet 1 | 5 | Pulsante di accensione | 9 | Connettore GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Connettore di alimentazione
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Modulo I/O esterno

Connettore GPIO 1x M12 a 8 pin (femmina codice A)

GPIO | PIN | Nome del segnale
--- | --- | ---
| 1 | GND
2 | Uscita 1
3 | Uscita 2
4 | Uscita 3
5 | Uscita 4
6 | Ingresso 1
7 | Ingresso 2
8 | 24 V

## 1x M12 a 8 pin (maschio codice A) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 da EMX-APLP)

Porta seriale | PIN | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12 a 4 pin (femmina codice D) per LAN

2 x M12 a 4 pin (femmina) per LAN con copertura impermeabile e catena

Porta seriale | PIN | Definizione dei pin
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Connettore di alimentazione

1 x M12 a 4 pin (maschio codice A) per l'alimentazione CC con copertura impermeabile e catena

Porta seriale | PIN | Definizione dei pin
--- | --- | ---
| 1 | 24 V
2 | GND
3 | GND
4 | 24 V