# Montagem do PC de Painel

- Somente pessoal qualificado deve montar e operar o PC de Painel.

- Somente se permite a montagem suspensa ou em pé com tela padrão do PC de Painel. Não se permite a orientação vertical da tela.

Siga as instruções para montar o PC de Painel:

1. Primeiro, Instale parcialmente os dois parafusos inferiores. O tamanho original desses parafusos é 4x M4x10 mm com 4 arruelas M4 incluídas no adaptador CA Mini Vesa, com número da peça 8434230430.