# Montering av panel-PC

- Panel-PC får endast monteras och användas av kvalificerad personal.

- Det är endast tillåtet med hängande eller stående montering med standardskärm för panel-PC. Vertikal skärmriktning är inte tillåten.

Montera panel-PC:n enligt följande:

1. Montera först de två nedre skruvarna. Den ursprungliga storleken på dessa skruvar är 4x M4x10 mm med 4x M4-bricka ingår i artikelnummer 8434230430 AC Mini VESA-adapter.