# Assemblaggio del Panel PC

- Panel PC deve essere assemblato e azionato solo da personale qualificato.

- È autorizzato solo assemblaggio sospeso o su supporto con schermo standard del Panel PC. L’orientamento verticale della schermata non è consentito.

Assemblaggio del Panel PC come segue:

1. Prima, installare parzialmente le due viti alla base. La misura originale di queste viti è 4x M4x10 mm con rondella 4x M4 inclusa nel mini adattatore vesa numero componente 8434230430 CA.