# Montáž panelového počítača

- Panelový počítač môže montovať a obsluhovať len kvalifikovaný personál.

- Povolená je len závesná alebo stojatá montáž so štandardnou obrazovkou panelového počítača. Vertikálna orientácia obrazovky nie je povolená.

Panelový počítač zostavte takto:

1. Najprv čiastočne nainštalujte dve spodné skrutky. Pôvodná veľkosť týchto skrutiek je 4x M4x10 mm s podložkou 4x M4, ktorá je súčasťou čísla dielu 8434230430 AC Mini vesa adaptéra.