# Öffnen / Schließen des Panel-PCs

Vergewissern Sie sich, dass der Panel-PC ausgeschaltet und das Netzkabel getrennt ist.

1. Entfernen Sie alle Schrauben auf der Rückseite des Panel-PCs.

2. Heben Sie den hinteren Teil des Panel-PCs vorsichtig auf ein Maximum von 25°, um Zugriff zur internen Verkabelung vorne zu erhalten.

   Achten Sie darauf, die Stecker nicht zu beschädigen.

3. Trennen Sie vorsichtig alle Kabel vom hinteren Teil des Panel-PCs, bevor Sie andere Teile entfernen.

   Die Stecker und insbesondere die Stecker des Monitors erfordern einen sorgfältigen Umgang zur Vermeidung von Schäden.

4. Legen Sie den hinteren Teil vorsichtig zur Seite, um die Glasfläche nicht zu beschädigen.

5. Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.

6. Setzen Sie alle Schrauben wieder in ihre Position ein und ziehen Sie sie leicht fest.

   Wenden Sie auf alle Schrauben das erforderliche Drehmoment an.

   Wird das Gehäuse des Assembly Control Mini (Panel-PC) geöffnet, erlöschen jegliche Garantieansprüche.