# Внешние интерфейсы

Серийный порт | 1×M12 8-конт. (штыревой), RS-232 (RS-232/422/485) с водонепроницаемой крышкой и цепью
USB-порт | 2×USB 2.0 типа A с водонепроницаемой крышкой и цепью
LAN-порт | 2×M12 4-конт. (гнездовой) для LAN с водонепроницаемой крышкой и цепью
Кнопка питания | 1×Выключатель питания сзади
Разъем питания | 1×M12 4-конт. (штыревой) для +24 В постоянного тока с водонепроницаемой крышкой и цепью