# Primäre Schnittstellenanschlüsse

Ports und externe Schnittstellen befinden sich an der Rückseite der Einheit. Über die Ports der Einheit können externe Geräte an den Panel-PC angeschlossen werden.

1 | Profinet 1 | 5 | Einschalttaste | 9 | GPIO-Stecker
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Stromanschluss
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Externes E/A-Modul

GPIO-Anschluss 1 x M12 8-Pin (Buchse, A-Codierung)

Allzweck E/A | STIFT | Signalname
--- | --- | ---
| 1 | Erdung
2 | Out 1
3 | Out 2
4 | Out 3
5 | Out 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8-Pin (Stecker, A-Codierung) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 von EMX-APLP)

Serieller Port | STIFT | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD/422R+
2 | RXD/422R-
3 | TXD/422T-/485-
4 | DTR/422T+/485+
5 | Erdung
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2 x M12 4-Pin (Buchse, D-Codierung) für LAN

2 x M12 4-Pin (Buchse) für LAN mit wasserdichtem Deckel und Kette

Serieller Port | STIFT | Pin-Definition
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Stromanschluss

1 x M12 4-Pin (Stecker, A-Codierung) für Gleichstrom mit wasserdichtem Deckel und Kette

Serieller Port | STIFT | Pin-Definition
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | Erdung
3 | Erdung
4 | 24V