# Conexión del cable de alimentación

ADVERTENCIA

Riesgo de descargas eléctricas

Un cable en tensión puede provocar descargas eléctricas.

- Asegúrese de que el cable de suministro no tenga tensión.

- Apague el disyuntor de circuito externo.

1. Conecte el cable de alimentación (1) al conector de alimentación (2).

2. Conecte el cable de alimentación (3) a la toma de corriente.

3. Encienda el botón de encendido (4).