# Cavo di alimentazione

## Cavo di alimentazione 100-240 VCA

Il prodotto è dotato di 1xM12 a 4 pin (femmina codice A) cavo 24 VCC. Il suddetto cavo può essere ordinato separatamente. Il numero d’ordine è 8434230421.

Se l’unità funziona con un’alimentazione esterna, aggiungere il tipo di cavo con numero di componente 8434230429 alla scatola. Utilizzare uno dei seguenti tipi di cavi:

4222 1801 13 | Cavo di alimentazione UE, tipo E/F
4222 1802 13 | Cavo di alimentazione US, tipo B
4222 1803 13 | Cavo di alimentazione GB, tipo G
4222 1804 13 | Cavo di alimentazione IN/ZA, tipo M
4222 1805 13 | Cavo di alimentazione CH, tipo J
4222 1806 13 | Cavo di alimentazione IT, tipo L
4222 1807 13 | Cavo di alimentazione AU, tipo I
4222 1809 13 | Cavo di alimentazione CN, tipo I
4222 1810 13 | Cavo di alimentazione BR, tipo N
4222 1811 13 | Cavo di alimentazione, tipo H

ATTENZIONE

Rischio di shock elettrico

Una presa a mura senza messa a terra potrebbe causare shock elettrico

- Verificare che la presa a muro sia messa a terra.