# Montaż komputera panelowego

- Tylko wykwalifikowany personel może montować i obsługiwać komputer panelowy.

- Dozwolony jest wyłącznie montaż podwieszany lub stojący ze standardowym ekranem komputera panelowego. Pionowa orientacja ekranu jest niedozwolona.

Komputer panelowy należy zmontować w następujący sposób:

1. Najpierw częściowo wkręcić dwie dolne śruby. Oryginalny rozmiar tych śrub to M4 × 10 mm (4 szt.) z podkładką M4 (4 szt.); są one dołączone do zestawu mini adaptera Vesa AC o numerze części 8434230430.