# Połączenia interfejsów podstawowych

Porty i interfejsy zewnętrzne znajdują się z tyłu jednostki. Porty jednostki można użyć do podłączenia komputera panelowego do urządzenia zewnętrznego.

1 | Profinet 1 | 5 | Przycisk zasilania | 9 | Złącze GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Gniazdo zasilania
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Zewnętrzny moduł We/Wy

Złącze GPIO 1 × M12 8-stykowe (żeński z kodem A)

GPIO | STYK | Nazwa sygnału
--- | --- | ---
| 1 | GND (uziemienie)
2 | Wyjście 1
3 | Wyjście 2
4 | Wyjście 3
5 | Wyjście 4
6 | Wejście 1
7 | Wejście 2
8 | 24V

## 1 × M12 8-stykowy (męski z kodem A) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 wg EMX-APLP)

Port szeregowy | STYK | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND (uziemienie)
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2 × M12 4-stykowe (żeński z kodem D) do LAN

2 × M12 4-stykowy (żeński) do LAN z wodoodporną osłoną i łańcuchem

Port szeregowy | STYK | Klucz pinowy
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Gniazdo zasilania

1 × M12 4-stykowy (męski z kodem A) do zasilania DC z wodoodporną osłoną i łańcuchem

Port szeregowy | STYK | Klucz pinowy
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND (uziemienie)
3 | GND (uziemienie)
4 | 24V