# Dane techniczne

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
Typ CPU | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
Płyta główna | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
Pamięć masowa | 128 GB MLC
Porty | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
Wyświetlacz | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
Ekran dotykowy | PCAP
Ochrona przed wnikaniem | IP54
Typ akumulatora | 8 Li-Mn02
System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
Masa (kg) | 3.5
Masa (funty) | 7.72
Wymiary [dł. × szer. × wys.] (mm) | 48 × 295.40 × 213.4
Temperatura robocza otoczenia (°C) | Od 0°C do 40°C
Temperatura robocza otoczenia (°F) | Od 32°F do 104°F