# 主接口连接

端口和外部接口在单元的背面。单元端口可用于将平板电脑连接到外部设备。

1 | Profinet 1 | 5 | 电源按钮 | 9 | GPIO 连接器
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | 电源连接器
3 | 以太网 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | 以太网 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## 外部 I/O 模块

GPIO 连接器 1x M12 8-针（母头 A 编码）

GPIO | PIN 码 | 信号名称
--- | --- | ---
| 1 | 地线
2 | Out 1
3 | Out 2
4 | Out 3
5 | Out 4
6 | In 1
7 | In 2
8 | 24V

## 1x M12 8-针（公头 A 编码）RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 by EMX-APLP)

串行端口 | PIN 码 | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | 地线
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12 4-针（母头 D 编码），适用于 LAN

2 x M12 4-针（母头），适用于 LAN，带防水封罩和链条

串行端口 | PIN 码 | 针定义
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## 电源连接器

1 x M12 4-针（公头编码 A），适用于 DC 电源，带防水封罩和链条

串行端口 | PIN 码 | 针定义
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | 地线
3 | 地线
4 | 24V