# 技术数据

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
CPU 类型 | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
主板 | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
大容量存储 | 128 GB MLC
端口 | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
显示屏 | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
触控 | PCAP
异物防护 | IP54
电池类型 | 8 Li-Mn02
操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
重量 (Kg) | 3.5
重量 (lb) | 7.72
尺寸[长 × 宽 × 高] (mm) | 48×295.40×213.4
环境工作温度 (℃) | 0°C 至 40℃
环境工作温度 (℉) | 32°F 至 104℉