# Conexões Primárias das Interfaces

Portas e interfaces externas estão presentes na parte traseira da unidade. As portas das unidades podem ser usadas para conectar o Panel PC a um dispositivo externo.

1 | Profinet 1 | 5 | Botão de Energia | 9 | Conector GPIO
2 | Profinet 2 | 6 | USB 1 | 10 | Conector de Alimentação
3 | Ethernet 1 | 7 | USB 2 |  |
4 | Ethernet 2 | 8 | RS-232/422/485 COM |  |

## Módulo E/S Externo

Conector GPIO 1x M12, 8 pinos (codificação fêmea A)

GPIO | PIN | Nome do sinal
--- | --- | ---
| 1 | GND (Terra)
2 | Saída 1
3 | Saída 2
4 | Saída 3
5 | Saída 4
6 | Entrada 1
7 | Entrada 2
8 | 24V

## 1x M12, 8 pinos (codificação macho A) RS 232/422/485 COM

(RS-232/422/485 by EMX-APLP)

Porta Serial | PIN | RS-232/422/485
--- | --- | ---
| 1 | DCD / 422R+
2 | RXD / 422R-
3 | TXD / 422T- / 485-
4 | DTR / 422T+ / 485+
5 | GND (Terra)
6 | DSR
7 | RTS
8 | CTS

## 2x M12, 4 pinos (codificação fêmea D) para LAN

2×M12, 4 pinos (fêmea) para LAN com cobertura e conexões à prova d'água

Porta Serial | PIN | Definição de Pino
--- | --- | ---
| 1 | TD+
2 | RD+
3 | TD-
4 | RD-

## Conector de Alimentação

1×M12, 4 pinos (macho codificação A) para CC com cobertura e conexões à prova d'água

Porta Serial | PIN | Definição de Pino
--- | --- | ---
| 1 | 24V
2 | GND (Terra)
3 | GND (Terra)
4 | 24V