# Connettere il cavo di alimentazione

ATTENZIONE

Rischio di shock elettrico

Un cavo in tensione può causare scosse elettriche.

- Accertarsi che sul cavo di alimentazione non sia presente tensione.

- Spegnere l'interruttore di circuito esterno.

1. Collegare la spina del cavo di alimentazione (1) all'alimentatore (2).

2. Collegare la spina del cavo di alimentazione (3) alla presa elettrica.

3. Accendere l’alimentazione (4).