# Montáž panelového PC

- Namontovat a obsluhovat panelový PC smí jen kvalifikovaný personál.

- Povolena je jen zavěšená nebo stojící sestava se standardním monitorem panelového PC. Není povolena svislá orientace obrazovky.

Smontujte panelový PC následovně:

1. Nejprve částečně namontujte dva spodní šrouby. Původní velikost těchto šroubů je 4× M4×10 mm s podložkami 4× M4, které jsou součástí čísla dílu 8434230430 adaptér AC Mini vesa.