# 패널 PC 열기/닫기

패널 PC가 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인합니다.

1. 패널 PC 후면의 모든 나사를 제거합니다.

2. 패널 PC의 후면 장치를 최대 25°로 조심스럽게 들어 올려 전면의 내부 케이블에 접근합니다.

   커넥터가 손상되지 않도록 주의하십시오.

3. 다른 부품을 탈거하기 전에 패널 PC의 후면 장치에서 모든 케이블을 조심스럽게 분리합니다.

   커넥터 특히, 디스플레이 커넥터는 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 취급해야 합니다.

4. 유리 표면이 손상되지 않도록 후면 장치를 조심스럽게 옆으로 치워둡니다.

5. 역순으로 조립합니다.

6. 모든 나사를 다시 제자리에 놓고 가볍게 조입니다.

   모든 나사를 필요한 토크로 조입니다.

   Assembly Control Mini(패널PC)의 하우징을 열면 모든 어떤 보증도 요구할 수 없습니다.