# Napájací kábel

## Napájací kábel 100 - 240 VAC

Produkt sa dodáva s káblom 1xM12 4-kolíkový (samičí A-kódovaný) 24V DC. Uvedený kábel si môžete dodatočne objednať aj samostatne. Číslo objednávky je 8434230421.

Ak jednotka pracuje s externým zdrojom napájania, doplňte typ kábla s číslom dielu: 8434230429 do boxu. Použite jeden z nasledujúcich typov káblov:

4222 1801 13 | Napájací kábel EU - typ E/F
4222 1802 13 | Napájací kábel US - typ B
4222 1803 13 | Napájací kábel UK - typ G
4222 1804 13 | Napájací kábel IN/ZA - typ M
4222 1805 13 | Napájací kábel CH - typ J
4222 1806 13 | Napájací kábel IT - typ L
4222 1807 13 | Napájací kábel AU – typ I
4222 1809 13 | Napájací kábel CN – typ I
4222 1810 13 | Napájací kábel BR - typ N
4222 1811 13 | Napájací kábel – typ H

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom

Neuzemnená zásuvka môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že je zásuvka uzemnená.