# Konfiguration av synkroniserad åtdragning

Power Focus S kan konfigureras i två olika lägen för synkroniserad åtdragning:

- Synkdel. Det här läget används när systemet är kedjekopplat till en Power Focus 8 – daisy chain. En Power Focus S ska ställas in på läget Synkdel och Power Focus 8 ska ställas in på läget Synkreferens.

- Ingen synk. Det här läget används när systemet är anslutet till ToolsControl genom Factory Ethernet-porten.

## Ändra läge

1. Gå till Inställningar på startskärmbilden. Välj Synkroniserad åtdragning.

2. Välj ellipsikonen (...) till höger. Fönstret Välj ett objekt öppnas.

3. Välj önskat läge i popup-fönstret Välj ett objekt. Bekräfta genom att välja Verkställ.

I läget Synkdel visas fältet Kanalnummer. Värdet anger systemets kanalnummer vid anslutning till en Power Focus 8.

Systemet startas om automatiskt när lägesändringen verkställs.