# Configuración de la red

Power Focus S es compatible con dos modos Enlace ascendente de controlador diferentes:

- Encadenamiento. Este modo se utiliza cuando el sistema está conectado a un Power Focus 8 y cuando el Power Focus S se ha pasado a modo Miembro sincronizado.

- Puerto ethernet de fábrica. Este modo se utiliza cuando el sistema está conectado a ToolsControl.

## Cambiar el modo

1. Vaya a la pestaña Ajustes en la pantalla de inicio. Seleccione Red y vaya a la ventana Enlace ascendente de controlador.

2. Seleccione el icono de los puntos suspensivos (...). Se abre la ventana emergente Seleccione un elemento.

3. Seleccione el modo deseado en la ventana emergente Seleccione un elemento. Confirme seleccionando Aplicar.

   Si se selecciona el modo Puerto ethernet de fábrica, el campo Dirección IP del controlador aparecerá. Este campo se utilizar para configurar la dirección IP de ToolsControl que al que se conectará el sistema.

   Cuando la dirección IP se ha añadido al campo Dirección IP del controlador, aparecerá el campo Puerto ethernet de fábrica. Seleccione Editar para cambiar los ajustes ethernet del Power Focus S.

En esta sección

- Configurar el cortafuegos