# Aggiornamento software del controller attraverso interfaccia web

1. Accedere all'interfaccia Web collegando un PC alla porta Ethernet di servizio con un cavo diretto Ethernet (RJ45).
   Accedere al sistema con l'indirizzo IP 169.254.130.2 usando un browser.

2. Nella vista iniziale dell'interfaccia web, accedere alla scheda Controller, selezionare Software nel riquadro di sinistra e accedere alla finestra Aggiornamento software, poi selezionare Sfoglia.

3. Individuare e selezionare il file con il software disponibile nella cartella oci del file decompresso e seguire le istruzioni per completare l'installazione.