# Uppdatering av styrenhetens programvara via webbgränssnittet

1. Åtkomst till webbgränssnittet sker med en Ethernet-kabel (RJ45) från datorn till Service Ethernet-porten.
   Öppna styrenheten med IP-adressen 169.254.130.2 från en webbläsare.

2. Gå till startsidan i webbgränssnittet och till fliken Styrenhet – välj sedan Programvara till vänster och gå sedan till Programuppdatering och välj Bläddra.

3. Bläddra och välj filen med programvaran i mappen oci i zipfilen, och följ anvisningarna för att slutföra installationen.