# Actualizar el software del controlador a través de la interfaz web

1. Acceda a la interfaz web conectando el PC con un cable Ethernet recto (RJ45) al puerto de conexión Service Ethernet.
   Acceda al sistema con la dirección IP 169.254.130.2 desde un navegador web.

2. En la pantalla de inicio de la interfaz web, vaya a la pestaña Controlador, seleccione Software en el panel izquierdo y vaya a la ventana Actualización de software y seleccione Buscar.

3. Busque y seleccione el archivo con al software disponible dentro de la carpeta oci del archivo descomprimido y siga las instrucciones para completar la instalación.