# Configuración del apriete sincronizado

Power Focus S se puede configurar en dos modos de Apriete sincronizado diferentes:

- Miembro sincronizado. Este modo se utiliza cuando el sistema está conectado a un Power Focus 8 a través de una conexión encadenada. El Power Focus S se debe pasar a modo Miembro sincronizado y el Power Focus 8 se debe pasar a modo Referencia de sincronización.

- Sin sincronización. Este modo se utiliza cuando el sistema está conectado a un ToolsControl a través del Puerto ethernet de fábrica.

## Cambiar el modo

1. Vaya a la pestaña Ajustes en la pantalla de inicio. Configurar Apriete sincronizado.

2. Seleccione el icono de los puntos suspensivos (...) a la derecha. Se abre la ventana emergente Seleccione un elemento.

3. Seleccione el modo deseado en la ventana emergente Seleccione un elemento. Confirme seleccionando Aplicar.

En modo Miembro sincronizado, aparecerá el campo Número de canal. Este número define el número de canal del sistema cuando se conecta a un Power Focus 8.

El sistema se reiniciará automáticamente cuando se haya aplicado el cambio de modo.