# Steuerungssoftware-Update über Weboberfläche

1. Verbinden Sie den PC mit einem direkten Ethernet-Kabel (RJ45) mit dem Service-Ethernet-Port, um auf die Weboberfläche zuzugreifen.
   Greifen Sie über die IP-Adresse 169.254.130.2 aus einem Webbrowser auf das System zu.

2. Rufen Sie auf dem Startbildschirm der Weboberfläche die Registerkarte Steuerung auf, wählen Sie auf der linken Seite Software aus, wechseln Sie zum Fenster Software-Update und wählen Sie anschließend Durchsuchen aus.

3. Suchen Sie nach der Datei mit der Software im Ordner oci der entpackten Datei, wählen Sie sie aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.