# 同期締め付けの構成

Power Focus S は次の互いに異なる 2 つの同期締め付けモードに設定できます:

- Sync Member。このモードは、システムがデイジーチェーン接続を介して Power Focus 8 に接続されている場合に使用されます。Power Focus S は Sync Member モードに設定し、Power Focus 8 はSync Reference モードに設定する必要があります。

- 同期なし。このモードは、システムが工場のイーサネット ポートを介して ToolsControl に接続されている場合に使用されます。

## モードの変更

1. ホーム画面の [設定] タブに移動します。同期締め付けの構成

2. 右側にある省略記号アイコン (...) を選択します。「項目の選択」ポップアップウィンドウが開きます。

3. 「項目の選択」ポップアップウィンドウで目的のモードを選択します。[適用] を選択して確定します。

Sync Member モードでは、チャネル番号フィールドが表示されます。この番号は、Power Focus 8 に接続したときのシステムのチャネル番号を設定します。

モード変更が適用されると、システムは自動的に再起動します。