# Configuração do Aperto Sincronizado

O Power Focus S pode ser configurado de dois modos diferentes de Aperto Sincronizado:

- Sync member. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um Power Focus 8 por meio de uma conexão “daisy chain”. O Power Focus S deve ser definido no modo Sync member, e o Power Focus 8 deve ser definido no modo Sync reference.

- Não sincronizado. Este modo é utilizado quando o sistema está conectado a um ToolsControl por meio da Porta Ethernet de Fábrica.

## Alterando o Modo

1. Acesse a aba Definições na tela inicial. Selecione Aperto Sincronizado.

2. Selecione o ícone (...) à direita. A janela pop-up Escolher um item abre.

3. Selecione o modo sua preferência na janela pop-up Escolher um item. Confirme selecionando Aplicar.

No modo Sync member, aparece o campo Número do canal. Esse número define o número do canal do sistema quando conectado a um Power Focus 8.

O sistema reinicializa automaticamente após a alteração do modo ser aplicada.