# 同步拧紧配置

Power Focus S 可配置为两种不同的同步拧紧模式：

- Sync member（同步成员）。该模式用于通过菊链连接将系统连接到 Power Focus 8。Power Focus S 应被设置为 Sync member 模式，Power Focus 8 应被设置为 Sync reference 模式。

- 无同步。当系统通过工厂以太网端口连接到 ToolsControl 时，使用此模式。

## 更改模式

1. 前往主屏幕上的设置选项卡。选择同步拧紧。

2. 选择右边的省略号图标 (...)。选择一个项目弹出式窗口打开。

3. 在弹出的选择一个项目窗口中选择首选模式。选择应用进行确认。

在 Sync member（同步成员）模式中，将出现通道编号字段。该数字设定了系统与 Power Focus 8 连接时的通道编号。

更改模式后，系统将自动重新启动。