# Configuration du Serrage synchronisé

Power Focus S peut-être configuré avec deux modes de Serrage synchronisé différents :

- Membre de synchronisation. Ce mode est utilisé lorsque le système est connecté à un Power Focus 8 par le biais d'une connexion en série (daisy chain). Le Power Focus S doit être réglé sur le mode Membre de synchronisation, et le Power Focus 8 doit être réglé sur le mode Référence de synchronisation.

- Pas de synchronisation. Ce mode est utilisé lorsque le système est connecté à ToolsControl via le port Ethernet usine.

## Changer le mode

1. Aller dans l'onglet Réglages de l'écran d'accueil. Sélectionner Serrage synchronisé.

2. Sélectionner l'icône ellipse (...) à droite. La fenêtre contextuelle Choisir un élément s'ouvre.

3. Sélectionner le mode préféré dans la fenêtre contextuelle Choisir un élément. Confirmer en sélectionnant Appliquer.

Dans le mode Membre de synchronisation, le champ Numéro de canal s’affichera. Ce numéro définit le numéro de canal du système lorsqu'il est connecté à un Power Focus 8.

Le système redémarrera automatiquement une fois le changement de mode appliqué.