# Konfiguration des Netzwerks

Die Power Focus S unterstützt zwei verschiedene Steuerungs-Uplink-Modi:

- Reihenschaltung. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System mit einer Power Focus 8 verbunden und die Power Focus S auf den Modus Sync-Mitglied eingestellt ist.

- Werksseitiger Ethernet-Anschluss. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System mit ToolsControl verbunden ist.

## Wechsel des Modus

1. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Einstellungen auf. Wählen Sie Netzwerk aus und wechseln Sie zum Fenster Steuerungs-Uplink.

2. Wählen Sie das Ellipsen-Symbol (...) aus. Es erscheint das Popup-Fenster Element auswählen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Element auswählen den gewünschten Modus aus. Bestätigen Sie, indem Sie Übernehmen auswählen.

   Wenn der Modus Werksseitiger Ethernet-Anschluss ausgewählt wird, erscheint das Feld IP-Adresse der Steuerung. Dieses Feld wird verwendet, um die IP-Adresse der ToolsControl festzulegen, mit der das System verbunden wird.

   Wenn die IP-Adresse dem Feld IP-Adresse der Steuerung hinzugefügt wurde, erscheint das Feld Werksseitiger Ethernet-Anschluss. Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Ethernet-Einstellungen der Power Focus S zu verändern.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Firewall