# Configurazione del serraggio sincronizzato

Power Focus S si può configurare in due modalità differenti di Serraggio sincronizzato:

- Membro di sincronizzazione. Questa modalità si usa quando il sistema è collegato a un Power Focus 8 tramite una connessione in serie. Il Power Focus S va impostato in modalità Membro di sincronizzazione, e il Power Focus 8 in modalità Riferimento di sincronizzazione.

- Senza sincronizzazione. Questa modalità si usa quando il sistema è connesso a ToolsControl tramite una porta Ethernet di fabbrica.

## Cambio di modalità

1. Navigare alla scheda Impostazioni sulla schermata iniziale. Selezionare Serraggio sincronizzato.

2. Selezionare l'icona delle ellissi (...) a destra. Compare la finestra Scegli un elemento.

3. Selezionare la modalità preferita nella finestra a comparsa Scegli un elemento. Confermare selezionando Applica.

In modalità Membro di sincronizzazione, appare il campo Numero canale. Questo valore definisce il numero del canale del sistema quando è connesso a un Power Focus 8.

Il sistema si riavvia automaticamente una volta eseguito il cambio di modalità.