# Konfiguration der synchronisierten Verschraubung

Die Power Focus S kann mit zwei verschiedenen Synchronisierten Verschraubungsmodi konfiguriert werden:

- Sync-Mitglied. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System über eine Reihenschaltung mit einer Power Focus 8 verbunden ist. Die Power Focus S sollte in den Modus Sync-Mitglied und die Power Focus 8 in den Modus Sync-Referenz versetzt werden.

- Keine Sync. Dieser Modus wird verwendet, wenn das System über einen Werkseitigen Ethernet-Anschluss mit ToolsControl verbunden ist.

## Wechsel des Modus

1. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Einstellungen auf. Wählen Sie Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie das Ellipsen-Symbol (...) auf der rechten Seite aus. Es erscheint das Popup-Fenster Element auswählen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Element auswählen den gewünschten Modus aus. Bestätigen Sie, indem Sie Übernehmen auswählen.

Im Modus Sync-Mitglied erscheint das Feld Kanalnummer. Diese Nummer legt die Kanalnummer des Systems fest, wenn eine Verbindung mit einer Power Focus 8 besteht.

Das System startet automatisch neu, wenn die Modusänderung übernommen wird.