# 네트워크 구성

Power Focus S는 두 개의 다른 컨트롤러 업링크 모드를 지원합니다.

- 데이지 체인. 이 모드는 시스템이 Power Focus 8에 연결되어 있고 Power Focus S이 동기화 멤버 모드로 설정된 경우에 사용됩니다.

- 공장 이더넷 포트. 이 모드는 시스템이 ToolsControl에 연결될 때 사용됩니다.

## 모드 변경

1. 홈 화면의 설정 탭으로 이동합니다. 네트워크를 선택하고 컨트롤러 업링크 창으로 이동합니다.

2. 줄임표 아이콘(...)을 선택합니다. 항목 선택 팝업 창이 열립니다.

3. 항목 선택 팝업 창에서 선호하는 모드를 선택합니다. 적용을 선택하여 확인합니다.

   공장 이더넷 포트 모드가 설정된 경우 컨트롤러 IP 주소 필드가 나타납니다. 이 필드는 시스템이 연결된 ToolsControl의 IP 주소를 설정하는 작업에 사용됩니다.

   IP 주소가 컨트롤러 IP 주소 필드에 추가되면, 공장 이더넷 포트 필드가 표시됩니다. 편집을 선택하여 Power Focus S의 이더넷 설정을 변경할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 방화벽 구성