# lnstrucciones de montaje

Montaje del sistema HAD

1. Añada una pequeña cantidad de grasa (Molykote EM 30L) y coloque la bola en el orificio cónico situado en el lateral del alojamiento para puntas.

2. Coloque el anillo de liberación en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

3. Coloque el muelle en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

   Si se incluyen dos muelles

   1. Coloque el muelle corto en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

   2. Coloque los anillos de cierre en las ranuras del alojamiento para puntas.

   3. Coloque el muelle largo en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

4. Añada la punta elevando el anillo de liberación, empujando la punta y liberando el anillo.

Montaje del sistema HAD en la herramienta de accionamiento o en la cabeza angular de cambio rápido

1. Retire la contratuerca de la cabeza angular.

2. Aplique grasa (Molykote EM-30L) en las dos superficies planas del alojamiento para puntas.

3. Inserte el sistema HAD, coloque la arandela superior en la parte superior del alojamiento para puntas y fíjela con el tornillo M2.

4. Inserte la boca HAD y fíjela con la contratuerca de la cabeza angular.

   Utilice los lados planos del engranaje cónico como contrapunto al apretar.

5. Compruebe que el conjunto completado tenga un pequeño hueco entre la arandela superior y la cabeza angular.

## Aplicable a: