# Pokyny k provádění montáže

Montáž systému HAD

1. Aplikujte malé množství maziva (Molykote EM-30L) a vložte kuličku do zúženého otvoru, který se nachází na straně bočního držáku bitů.

2. Nasunutím z horní části nasaďte prstenec pro uvolnění na držák bitů.

3. Nasunutím z horní části nasaďte pružinu na držák bitů.

   Pokud jsou k dispozici dvě pružiny

   1. Nasunutím z horní části nasaďte krátkou pružinu na držák bitů.

   2. Vložte pojistné kroužky do drážek na držáku bitů.

   3. Nasunutím z horní části nasaďte dlouhou pružinu na držák bitů.

4. Vložte bit zvednutím prstence pro uvolnění, bit zatlačte dovnitř a prstenec uvolněte.

Montáž systému HAD na šroubovák nebo úhlovou hlavu s rychlospojkou

1. Sundejte pojistnou matici z úhlové hlavy.

2. Aplikujte mazivo (Molykote EM-30L) na dva rovné povrchy držáku bitů.

3. Vložte systém HAD, nasaďte horní podložku na horní část držáku bitů a zajistěte jej šroubem M2.

4. Vložte nástavec HAD a zajistěte jej pojistnou maticí z úhlové hlavy.

   Při utahování použijte ploché strany kuželového převodu jako protikus.

5. Zkontrolujte, zda je u hotové sestavy malá mezera mezi horní podložkou a úhlovou hlavou.

## Platí pro: