# Systemkomponenter

HAD-systemet består av följande komponenter:

HAD-systemets huvudkomponenter
Position | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | HAD-uttag | Olika uttagsstorlekar och längder finns tillgängliga för att passa alla typer av flyg- och rymdtillämpningar.
2 | HAD-system | Håller fast bitsen och finns i olika längder för att passa uttaget.
3 | Bit | Utbytbar bit finns i olika storlekar för att hålla fast fästelementet under åtdragning.
4 | Låsmutter | Mutter för att fästa HAD-uttaget på vinkelhuvudet.

## Gäller för: