# Monteringsanvisningar

Montera HAD-systemet

1. Tillsätt en liten mängd fett (Molykote EM-30L) och placera kulan i det avsmalnande hålet på sidan av sidobitshållaren.

2. Placera lossningsringen på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

3. Placera fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

   Om två fjädrar ingår

   1. Placera den korta fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

   2. Placera låsringarna i spåren på bitshållaren.

   3. Placera den långa fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

4. Lägg till bitsen genom att lyfta lossningsringen, trycka in bitsen och släppa ringen.

Montera HAD-systemet på drivverktyget eller vinkelhuvudet med snabbväxling

1. Ta bort låsmuttern från vinkelhuvudet

2. Pensla fett (Molykote EM-30L) på de två plana ytorna på bitshållaren.

3. Sätt i HAD-systemet, placera den övre brickan på toppen av bitshållaren och fäst den med M2-skruven.

4. Sätt i HAD-uttaget och säkra det med låsmuttern från vinkelhuvudet.

   Använd de plana sidorna på vinkelkugghjulet som mothåll vid åtdragning.

5. Kontrollera att den färdiga enheten har ett litet mellanrum mellan den övre brickan och vinkelhuvudet.

## Gäller för: