# Description du système

Le système « Hold and Drive » (HAD ) est utilisé pour le serrage et dévissage de vis et d’écrous.

L’opération de serrage est contrôlée par une unité d'entraînement séparée sur laquelle le système est installé.

La structure modulaire de ce système permet un grand nombre de configurations disponibles pour différentes applications HAD et différentes tailles.

## S’applique à :