# Funzionamento del sistema HAD

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

Se il sistema si muove inaspettatamente o se le forze reattive vengono assorbite in modo errato, potrebbero verificarsi gravi lesioni e danni materiali.

- Verificare che il sistema sia posizionato correttamente sulla testa del dado.

La piegatura della bussola ridurrà la coppia installata per tutti i modelli.

Se l'operatore esercita un carico di flessione sulla presa (es. non sostenendo il peso dell'utensile e lasciandolo appeso alla testa della vite), il livello di coppia installato viene ridotto. Anche se lo strumento misura e riporta una coppia corretta, il giunto non verrà serrato correttamente. L’effetto è più evidente con coppie target più basse.

## Applicabile a: