# Návod na montáž

Montáž systému HAD

1. Pridajte malé množstvo maziva (Molykote EM-30L) a vložte guľôčku do kužeľovitého otvoru na boku držiaka bitu.

2. Nasaďte uvoľňovací krúžok na držiak bitov tak, že ho nasuniete zhora.

3. Nasaďte pružinu na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

   V prípade dvoch skrutiek

   1. Nasaďte krátku pružinu na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

   2. Umiestnite poistné krúžky do drážok na držiaku bitov.

   3. Dlhú pružinu nasaďte na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

4. Bit nasadíte zdvihnutím uvoľňovacieho krúžku, zatlačením bitu a uvoľnením krúžku.

Montáž systému HAD na zarážací nástroj alebo rýchlovýmennú uhlovú hlavu

1. Odstráňte poistnú maticu z uhlovej hlavy

2. Obidve rovné plochy na držiaku bitov natrite mazivom (Molykote EM-30L).

3. Vložte systém HAD, umiestnite hornú podložku na hornú časť držiaka bitov a zaistite ho skrutkou M2.

4. Vložte zásuvku HAD a zaistite ju poistnou maticou z uhlovej hlavy.

   Pri uťahovaní použite ploché strany kužeľového ozubeného kolesa ako protikus.

5. Skontrolujte, či je medzi hornou podložkou a uhlovou hlavou malá medzera.

## Vzťahuje sa na: