# Aerospace HAD

# Informácie o výrobku

# Všeobecné informácie

VAROVANIE

Riziko poškodenia majetku alebo vážne zranenie

Pred použitím nástroja sa uistite, že ste si prečítali, porozumeli a dodržiavate všetky pokyny. Nedodržanie všetkých pokynov môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom, požiar, poškodenie majetku a/alebo vážne zranenie.

- Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie dodávané spolu s rôznymi časťami systému.

- Prečítajte si všetky produktové pokyny pre inštaláciu, prevádzku a údržbu rôznych častí systému.

- Prečítajte si všetky miestne bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú systému a jeho častí.

- Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny pre budúce použitie.

V tejto sekcii

- Bezpečnostné výstražné slová
- Krajina pôvodu

# Bezpečnostné výstražné slová

Bezpečnostné signálne slová Nebezpečenstvo, Varovanie, Upozornenie a Informácia majú tieto významy:

NEBEZPEČENSTVO | NEBEZPEČENSTVO označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí, ak sa jej nepredíde, smrť alebo vážne zranenie.
VAROVANIE | VAROVANIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť, ak sa jej nepredíde, smrť alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE | UPOZORNENIE, používané so symbolom výstražného trojuholníka s výkričníkom, označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla, ak sa jej nepredíde, spôsobiť mierne alebo stredne závažné zranenie.
INFORMÁCIA | INFORMÁCIA sa používa na upozornenie na postupy, ktoré nemajú spojitosť so zranením osôb.

# Krajina pôvodu

Pre krajinu pôvodu si pozrite informáciu na etikete výrobku.

# Prehľad

# Popis systému

Systém Hold and Drive (HAD) sa používa na uťahovanie a uvoľňovanie matíc.

Operáciu uťahovania riadi samostatná jednotka upínadla, ku ktorej je systém namontovaný.

Modulárna konštrukcia systému umožňuje širokú škálu aplikácií dostupných pre rôzne aplikácie systému HAD a veľkosti.

# Systémové komponenty

Systém HAD sa skladá z nasledujúcich komponentov:

Systémové komponenty HAD
Pozícia | Komponent | Funkcia
--- | --- | ---
1 | Zásuvka HAD | K dispozícii sú rôzne veľkosti a dĺžky zásuviek, ktoré sú vhodné pre všetky typy leteckých aplikácií.
2 | Systém HAD | Udržuje bit a je k dispozícii v rôznych dĺžkach, ktoré zodpovedajú zásuvke.
3 | Bit | Vymeniteľný bit je k dispozícii v rôznych veľkostiach, aby držal upevňovací prvok počas uťahovania.
4 | Poistná matica | Matica na pripevnenie zásuvky HAD k uhlovej hlavici.

# Inštalácia

# Návod na inštaláciu

# Funkčný test

Pred prvým uťahovaním a po akýchkoľvek vykonaných údržbárskych činnostiach vykonajte funkčný test.

Na vykonanie funkčného testu:

1. Ručne otáčajte výstupným ozubeným kolesom. Musí sa plynulo otáčať.

2. Zatlačte bit smerom nahor, musí sa ľahko pohybovať.

3. Namažte systém.

# Návod na montáž

Montáž systému HAD

1. Pridajte malé množstvo maziva (Molykote EM-30L) a vložte guľôčku do kužeľovitého otvoru na boku držiaka bitu.

2. Nasaďte uvoľňovací krúžok na držiak bitov tak, že ho nasuniete zhora.

3. Nasaďte pružinu na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

   V prípade dvoch skrutiek

   1. Nasaďte krátku pružinu na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

   2. Umiestnite poistné krúžky do drážok na držiaku bitov.

   3. Dlhú pružinu nasaďte na držiak bitov tak, že ju nasuniete zhora.

4. Bit nasadíte zdvihnutím uvoľňovacieho krúžku, zatlačením bitu a uvoľnením krúžku.

Montáž systému HAD na zarážací nástroj alebo rýchlovýmennú uhlovú hlavu

1. Odstráňte poistnú maticu z uhlovej hlavy

2. Obidve rovné plochy na držiaku bitov natrite mazivom (Molykote EM-30L).

3. Vložte systém HAD, umiestnite hornú podložku na hornú časť držiaka bitov a zaistite ho skrutkou M2.

4. Vložte zásuvku HAD a zaistite ju poistnou maticou z uhlovej hlavy.

   Pri uťahovaní použite ploché strany kužeľového ozubeného kolesa ako protikus.

5. Skontrolujte, či je medzi hornou podložkou a uhlovou hlavou malá medzera.

# Prevádzka

# Prevádzkové pokyny

# Obsluha systému HAD

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa systém neočakávane pohne alebo reakčné sily sa nesprávne absorbujú, môže to viesť k ťažkým zraneniam a vecným škodám.

- Vždy skontrolujte, či je systém správne umiestnený na hlave matice.

Ohyb na nástrčke zníži inštalovaný uťahovací moment pre všetky modely.

Ak operátor vyvinie ohybové zaťaženie na nástrčku (napríklad ak nedrží hmotnosť nástroja a nechá nástroj visieť na hlave skrutky), zníži sa inštalovaná úroveň uťahovacieho momentu. Aj keď nástroj nameria a ohlási správny uťahovací moment, spoj sa riadne neutiahne. Tento efekt je citlivejší pri nízkych požadovaných uťahovacích momentoch.

# Servis

# Návod na údržbu

# Servisné pokyny a intervaly

Informácie o servisných pokynoch a intervaloch nájdete v návode na obsluhu výrobku pre zarážací nástroj.

# Výmena nástrčkového bitu systému HAD

1. Pomocou malého skrutkovača umiestneného v otvoroch zásuvky zdvihnite uvoľňovací krúžok smerom nahor.

2. Pri držaní uvoľňovacieho krúžku v hornej polohe potiahnite bit smerom nadol, aby ste ho vybrali.

   UPOZORNENIE

   Nebezpečenstvo porezania

   Poškodené bity vás môžu porezať a spôsobiť poranenia.

   - S poškodenými bitmi zaobchádzajte opatrne.

# Recyklácia

# Environmentálne predpisy

Keď výrobok splnil svoj účel, musí byť správne recyklovaný. Demontujte výrobok a recyklujte jeho komponenty v súlade s miestnou legislatívou.

O batérie sa postará vaša národná organizácia na recykláciu batérií.

## Vzťahuje sa na: