# Aerospace HAD

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 원산지 국가

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 개요

# 시스템 설명

홀드 앤 드라이브(HAD) 시스템은 너트를 조이거나 푸는 용도로 사용됩니다.

조임 작업은 시스템이 장착된 별도의 구동 장치로 제어됩니다.

시스템의 모듈형 구조는 다양한 HAD 응용 분야 및 크기에 사용할 수 있는 광범위한 구성을 가능하게 합니다.

# 시스템 구성 요소

HAD 시스템은 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

HAD 시스템 구성 요소
위치 | 구성품 | 기능
--- | --- | ---
1 | HAD 소켓 | 다른 소켓 크기 및 길이가 제공되어 모든 유형의 항공우주 응용 분야에 맞출 수 있습니다.
2 | HAD 시스템 | 비트를 고정하며 다양한 길이로 제공되어 소켓에 맞출 수 있습니다.
3 | 비트 | 교체 가능한 비트를 다양한 크기로 제공하여 조임 중에 패스너를 고정할 수 있습니다.
4 | 잠금 너트 | HAD 소켓을 앵글 헤드에 고정하는 너트.

# 설치

# 설치 지침

# 기능 테스트

첫 번째 조임 작업 전 및 유지 보수 작업 수행 후 기능 테스트를 수행해 주세요.

기능 테스트를 수행하려면 다음 작업을 시행하세요.

1. 출력 기어 휠을 수동으로 회전시킵니다. 출력 기어 휠이 매끄럽게 회전해야 합니다.

2. 비트를 위쪽으로 밉니다, 이때 쉽게 움직여야 합니다.

3. 시스템을 윤활합니다.

# 조립 지침

HAD 시스템 조립

1. 소량의 그리스(Molykote EM-30L)를 추가하고 볼을 측면 비트 홀더 측면에 있는 테이퍼 홀에 넣습니다.

2. 릴리즈 링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

3. 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

   스프링 2개가 포함된 경우

   1. 짧은 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

   2. 잠금 링을 비트 홀더의 홈에 놓습니다.

   3. 긴 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

4. 릴리즈 링을 들어 올려 비트에 밀고 링을 놓아 비트를 추가합니다.

HAD 시스템을 구동 공구 또는 퀵 체인지 앵글 헤드에 조립하기

1. 엥글 헤드에서 잠금 너트를 분리합니다.

2. 비트 홀더에 있는 2곳의 평평한 면에 그리스(Molykote EM-30L)를 붓으로 도포합니다.

3. HAD 시스템을 삽입하고 상단 와셔를 비트 홀더 상단에 놓은 다음 M2 나사로 고정합니다.

4. HAD 소켓을 삽입하고 앵글 헤드의 잠금 너트로 고정합니다.

   조일 때 베벨 기어의 평평한 쪽을 카운터 홀드로 사용합니다.

5. 완성된 어셈블리의 상단 와셔와 앵글 헤드 사이에 작은 간극이 있는지 확인합니다.

# 작동

# 작동 지침

# HAD 시스템 작동하기

경고

부상 위험

시스템이 예상치 않게 움직이거나 반응력이 잘못 흡수되면, 심각한 부상과 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- 항상 시스템이 너트 헤드에 올바르게 배치되어 있는지 확인하십시오.

소켓을 구부리면 모든 모델에 설치된 토크가 감소합니다

작업자가 소켓에 구부리는 하중을 가하는 경우(예시: 공구 중량을 지지하지 않고 공구가 나사 헤드에 걸리게 하는 경우) 설치된 토크 레벨이 감소합니다. 공구가 올바른 토크를 측정하고 보고하더라도, 조인트는 올바르게 조여지지 않습니다. 이 효과는 낮은 목표 토크에서 더욱 민감하게 나타납니다.

# 서비스

# 유지보수 지침

# 서비스 지침 및 주기

정비 지침 및 주기에 관한 정보는 구동 공구에 대한 제품 지침을 참조하십시오.

# HAD 시스템 소켓 비트 교체

1. 소켓 구멍에서 작은 스크류드라이버를 사용하여 릴리즈 링을 위로 들어 올립니다.

2. 릴리즈 링을 위쪽 위치로 유지하면서 비트를 아래로 당겨 분리합니다.

   주의

   절단 위험

   손상된 비트로 인해 베이거나 부상을 입을 수 있습니다.

   - 손상된 비트는 주의하여 취급하십시오.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.

## 적용 대상: