# Instrukcje montażowe

Montaż systemu HAD

1. Dodać niewielką ilość smaru (Molykote EM-30L) i umieścić kulkę w stożkowym otworze z boku bocznego uchwytu do bitów.

2. Założyć pierścień zwalniający na uchwyt do bitów, wsuwając go od góry.

3. Założyć sprężynę na uchwyt do bitów, wsuwając ją od góry.

   Jeśli w zestawie znajdują się dwie sprężyny

   1. Założyć krótką sprężynę na uchwycie do bitów, wsuwając ją od góry.

   2. Założyć pierścienie blokujące w rowkach uchwytu do bitów.

   3. Umieścić długą sprężynę na uchwycie do bitów, wsuwając ją od góry.

4. Założyć końcówkę, podnosząc pierścień zwalniający, wciskając bit i zwalniając pierścień.

Montaż systemu HAD na narzędziu do wkręcania lub szybkowymiennej głowicy

1. Zdjąć nakrętkę blokującą z głowicy kątowej.

2. Nałożyć smar (Molykote EM-30L) na dwie płaskie powierzchnie uchwytu do bitów.

3. Wsunąć system HAD, umieścić górną podkładkę na górze uchwytu do bitów i zabezpieczyć ją śrubą M2.

4. Włożyć gniazdo HAD i zabezpieczyć je nakrętką blokującą z głowicy kątowej.

   Użyć płaskich boków przekładni stożkowej jako przeciwwagi podczas dokręcania.

5. Sprawdzić, czy między górną podkładką a głowicą kątową jest niewielka szczelina.

## Dotyczy: